ประกาศเทศบาลตาบลเหมือง
เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี (รวม 8 โครงการ)
………… ………………..

ด้วยเทศบาลตำบลเหมือง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวน 8 โครงการ ราคากลางรวม 1,191,000 บาท (หนึ่งล้าน-
หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางติ๋ว หมู่ที่ 5 ต.เหมือง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบลเหมือง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย) ราคากลาง 190,000 บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนางแต๋ว(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ต.เหมือง
โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร เสริมหินคลุกบดอัด แน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร (ตาม
แบบเทศบาลตำบลเหมือง) ราคากลาง 76,000 บาท

3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายชำนิ หมู่ที่ 5 ต.เหมือง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเหมือง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย) ราคากลาง 111,000 บาท

4. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 5 ต.เหมือง โดยทำการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบ เทศบาลตำบลเหมือง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย) ราคากลาง 218,000 บาท

5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายไพรินทร์ หมู่ที่ 5 ต.เหมือง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล ตำบลเหมือง) ราคากลาง 64,000 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายเสนาะ หมู่ที่ 5 ต.เหมือง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล เหมือง) ราคากลาง 64,000 บาท

7. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าเขาบ่อยาง ซอย 2 หมู่ที่ 4 ต.เหมือง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลตำบลเหมือง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย) ราคากลาง 243,000 บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยขวาง ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต.เหมือง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร เสริมหินคลุกบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลเหมือง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย) ราคากลาง 225,000 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลเหมือง
ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้



กำหนดยื่นซองสอบราคา
- ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมือง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2556ในวันและเวลาราชการ หรือ
- ยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี) ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 น.
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ สถานที่กลางในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี) ในวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมือง ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mheung.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3838-9224-5 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
